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OPIS  TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. -  I  ETAP.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

3. DOKUMENTACJĘ OPRACOWANO W OPARCIU O:

3.1. oględziny, odkrywki, pomiary na obiekcie,

3.2. informacje uzyskane od Inwestora i Użytkownika,

3.3. inwentaryzację architektoniczną.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

4.1.  Rys historyczny.
W 1951 r powstał projekt budowy Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W początkach lat 50-tych wybudowano budynek główny, frontowy o wymiarach 

51,0 x 16,92m oraz  część skrzydła wzdłuż ulicy Piaskowej o wymiarach 51,0 x 10,51m z łącznikiem długości 7,0m.  Następnie w oparciu o projekt powstały w 1960r ,  nastąpiła rozbudowa budynku głównego w kierunku ul. Piaskowej o długości 19,04m. Przedłużono również skrzydło w kierunku północnym o dł. 21,88m oraz połączono je w poziomie I piętra z istniejącym budynkiem warsztatów.
Powstała również sala gimnastyczna  z łącznikiem.

W 2010r ocieplono stropy nad I piętrem. Wyremontowano dachy drewniane, wymieniono obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe. Nową blacharkę wykonano z blachy
tytan – cynk .
W 2011r wymieniono drewniane okna na okna PCV oraz ocieplono ściany zewnętrzne budynków szkolnych styropianem EPS 70 gr. 13cm, z tynkiem akrylowym na siatce. Rozebrano również łącznik w poziomie I piętra między skrzydłem, a budynkiem warsztatów szkolnych.

W 2015r po wykonaniu projektu na salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem, rozebrano stary budynek Sali gimnastycznej z kotłownią. Przystąpiono do budowy nowej Sali, której otwarcie przewidziane jest na koniec sierpnia 2016r.

4.2. Opis budynków. 
 Budynek szkolny składa się z dwóch brył : 

- część główna, frontowa częściowo podpiwniczona, o dwóch kondygnacjach nadziemnych .

  Budynek jest trzytraktowy o podłużnym układzie ścian nośnych,

- skrzydło budynku usytuowane wzdłuż ulicy Piaskowej, częściowo podpiwniczone, o dwóch

  kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest dwutraktowy o podłużnym układzie ścian

  nośnych,

W e j ś c i a.       
A. Budynek frontowy posiada trzy wejścia

- główne od ulicy Bohaterów dla nauczycieli, gości, interesantów, rodziców,

            - wejście dla uczniów od północy poprzez wiatrołap do szatni szkolnej z wyjściem po

              przebraniu schodami na parter budynku,

            - wejście tylne na dziedziniec szkolny.

B. Skrzydło budynku.

Posiada dwa wejścia od strony dziedzińca:

- pośrodku budynku schodami zewnętrznymi na parter, a następnie schodami

  wewnętrznymi na piętro,

- na końcu skrzydła z dostępem na parter i do piwnic – nieczynne.(Do przebudowy w

  II etapie).

Wjazd na działkę od ul. Bohaterów z dostępem do parkingu, Sali gimnastycznej, budynku zaplecza i łącznika. 

Wejścia na działkę od  ulicy Bohaterów Warszawy i od ulicy Piaskowej. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na wykonaną wcześniej pochylnię.

Nie przewiduje się windy na I piętro budynku szkolnego. W budynku wykonany jest sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Po wykonaniu termomodernizacji oraz niezbędnych wyburzeń, powierzchnia zabudowy budynku szkolnego wyniesie:
- budynek główny      71,16x17,26+6,55x3,65+1,78x11,82                                 =  1.273,17 m2
- skrzydło bud. głównego  70,55x10,9+3,27x9,9+6,43x4,5+20,38x3,6               =     930,67 m2
                                                                                                                               ------------------

                                                                                                                                  2.203,84  m2

4.3. Zestawienie powierzchni użytkowej.

Budynek główny:
PARTER.

0.1. Sień                                                    3,3 m2
0.2. Portiernia                                           6,7 m2
0.3  Pedagog                                           21,2 m2
0.4. Sekretariat                                       29,8 m2
0.5. Dyrektor                                          27,4 m2
0.6. Sala lekcyjna                                   29,6 m2

0.7. Zaplecze                                          13,2 m2
0.80 Biblioteka                                     112,1 m2
0.9. Komunikacja                                 205,9 m2
0.9.A. Klatka schodowa                         11,1 m2
0.10. Sala lekcyjna                                 73,1 m2
0.11 Zaplecze                                         19,4 m2
0.12. Klatka schodowa                           16,8 m2
0.12.A. Wiatrołap                                   18,2 m2
0.13. Sala lekcyjna                                  50,2 m2
0.14. Sala lekcyjna                                  36,4 m2
0.15. Archiwum                                      17,9 m2
0.16. O.H.P.                                            17,7 m2
0.17. Sień                                                   2,4 m2
0.18. Holl                                                 29,0 m2
0.19.WC NN                                              7,5 m2
0.20. Sanitariat męski                                 5,4 m2
0.21. Prac. maszyn elektr.                        55,2 m2
0.22. Korytarz                                          11,3 m2
0.23. Serwerownia                                      3,3 m2
0.24. Korytarz                                             3,8 m2
0.25. Magazyn                                          20,3 m2
0.25.A. Klatka schodowa                          11,3 m2
0.26. Lekarz                                              19,8 m2
0.27.  Gabinet pielęgniarki                        13,5 m2     
0.28. Korytarz                                             6,7 m2

0.29. Pokój nauczycielski                          67,8 m2
0.30. Holl                                                   56,2 m2
                                                               -------------

                                                               1.033,4 m2
PIĘTRO.

1.1. Pracownia logistyki                            73,1 m2
1.2. Zaplecze                                             19,3 m2
1.3. Klatka schodowa                                16,8 m2       
1.4. Sala lekcyjna                                      50,2 m2
1.5. Pracownia elektryczna                       55,3 m2
1.6. Zaplecze                                             17,7 m2
1.7.A. Klatka schodowa                            18,9 m2
1.7. Holl                                                     22,4 m2
1.7.B. Sklepik                                            15,8 m2
1.8. J. niemiecki                                         52,8 m2
1.8. Zaplecze                                             12,3 m2      
1.9. Historia                                               52,8 m2
1.10. Zaplecze                                           22,0 m2
1.11. J. polski                                            57,8 m2
1.12. Zaplecze                                           21,6  m2
1.13. Pracownia elektryczna                     79,6 m2
1.14. Zaplecze                                           20,8 m2
1.15. Pracownia elektrotechniki                49,2 m2
1.16. Sala UTK                                          29,4 m2
1.17. Zaplecze                                            22,9 m2
1.18. Pracownia mechatroniki                    54,4 m2
1.19. Zaplecze                                              8,7 m2
1.20. Sala komputerowa                             47,3 m2
1.21. Komunikacja                                    214,1 m2
                                                             ----------------

                                                               1.035,3 m2
PIWNICE.
- Piwnica po byłej kuchni

   21,3+1,8+44,0+69,6+38,1+3,1+

   +12,3+3,8+3,2+3,2+12,2+8,9+

   + 9,0+35,5+10,7                     =             276,7 m2
- Piwnica gospodarcza

   12,9+36,2+35,8                      =               84,9 m2
                                                                ----------------

                                                                  361,6 m2
SZATNIA.

- Szatnia                                                     111,7 m2
- Komunikacja                                             43,9 m2     

- Szatnia                                                       74,2 m2
- Szatnia                                                       18,2 m2
                                                               ---------------

                                                                   248,0 m2
Skrzydło budynku głównego.
PARTER.

01. Klatka schodowa                                     12,5 m2
02. Komunikacja                                            57,7 m2
03. Sanitariat                                                  38,4 m2
04. Korytarz                                                     5,7 m2
05. Komunikacja                                          173,1 m2
06. WC                                                           20,7 m2
07. Biuro                                                        16,1 m2
08. Biuro                                                        25,4 m2
09. Korytarz                                                     8,0 m2
010. Biuro                                                       16,8 m2
011. Biuro                                                       15,8 m2
012. Biuro                                                       13,2 m2
013. Korytarz                                                   6,7 m2            

014. Biuro                                                       17,3 m2
015. Biuro                                                       32,7 m2
016. Biuro                                                       17,0 m2
017. Biuro                                                       33,0 m2
018. Archiwum                                               46,8 m2
019. Komunikacja                                             3,4 m2
020. Archiwum                                                15,8 m2   
021. Archiwum                                                54,9 m2
022. Archiwum                                                54,1 m2       
023. Archiwum                                                14,5 m2       
                                                                    ---------------

                                                                       699,6 m2
PIĘTRO.
1.1. Komunikacja                                              70,5 m2
1.2. Sanitariat                                                    35,1 m2      
1.3. Klatka schodowa                                       20,2 m2   

1.4. Komunikacja                                            173,1 m2
1.5. Sanitariat                                                      16,8 m2
1.6. Zaplecze                                                        3,4 m2
1.7. Pracownia chemiczna                                  50,6 m2
1.8. J. polski                                                       50,6 m2
1.9. Pracownia geografii                                     50,6 m2
1.10. Pracownia matematyczna                          50,6 m2.
1.11.Pracownia matematyczna                           50,6 m2
1.12. Zaplecze                                                     15,8 m2
1.13. Pracownia fizyki                                        55,6 m2
1.14 Pracownia instalacji elektr.                         54,1 m2
1.15 Zaplecze                                                      14,5 m2
                                                                       ---------------

                                                                           712,1 m2
PIWNICE.

64,9+129,4+14,6         =                                    208,9 m2
Razem
- Budynek główny - parter                                 1.033,4  m2  

                               - I piętro                               1.035,3 m2
            piwnica po byłej kuchni                             276,7 m2
            piwnica gospodarcza                                    84,9 m2
            szatnia w piwnicy                                      248,0 m2
                                                                       -------------------

                                                                            2.678,3 m2
- Skrzydło bud. głównego-parter                         699,6 m2
                                            - I piętro                     712,1 m2
                                            - piwnice                    208,9 m2
                                                                         -----------------

                                                                            1.620,6 m2
Cały budynek                                         4.298,9 m2
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
- elektryczną, sygnalizacyjną, komputerową – wymiana wg. projektu branżowego,

- przyłącze energetyczne istniejące,

- instalację odgromową – istniejąca,

- przyłącze wody – istniejące z sieci miejskiej,

- instalacje ciepłej i zimnej wody – wymiana wg. projektu branżowego,

- instalację c.o. – wymiana wg. projektu branżowego,

- instalację hydrantową wewn. – wymiana wg. projektu branżowego,

- wentylację mechaniczną – wg. projektu branżowego,

- instalację deszczową odprowadzającą wodę z połaci dachowej – wg. projektu branżowego,

-  instalację drenażową – wg. projektu branżowego,
- instalację kanalizacyjną wewn. – wg. projektu branżowego,

- instalację kanalizacyjną zewn. – remont wg projektu branżowego.

 Gospodarka odpadami.
Nie przewiduje się urządzeń wewnętrznych na odpady i nieczystości stałe. 

Śmieci gromadzone będą w pojemnikach i wywożone na wysypisko.
5. PRACE REMONTOWO – BUDOWLANE  W BUDYNKACH SZKOLNYCH.  ETAP I.

Remont obiektów szkolnych podzielono na dwa etapy. 

W  I  etapie remontu nie uwzględnia się remontu następujących pomieszczeń:
    A. Budynek główny.
- Remontu piwnic po byłej kuchni.
- Remontu piwnic gospodarczych.

-  Remontu sanitariatów.

B, Skrzydło budynku głównego.

- Remontu piwnic w szczycie budynku.

- Remontu parteru budynku.

- Remontu sanitariatów.

Nie projektuje się remontu sanitariatów, ponieważ wykonano w nich remonty w latach

2010 – 2012. 

6. ZAKRES PRAC REMONTOWO – BUDOWLANYCH   I –GO  ETAPU.
- Rozebranie prowizorycznych ścianek działowych zapleczy w salach lekcyjnych.
- Naprawa ścian po wykonanych robotach elektrycznych i sanitarnych.

- Wymiana parapetów podokiennych z lastryka na parapety z lastryka z białego kamienia na

   białym cemencie. 
- Udrożnienie przewodów wentylacyjnych grawitacyjnych z wykorzystaniem wszystkich

   kanałów w kominach ponad dachem.

- Remont kominów ponad dachem.

- Wykonanie spadków w rynnach, naprawa obróbek blacharskich. Pokrycie czap kominowych

   blachą powlekaną.

- Wymiana stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach  I etapu – ościeżnice

   drewniane barwione. Skrzydła drzwiowe pełne oklejone fornirem dębowym, barwione na

   jasny orzech.

- Wydzielenie szatni  w piwnicach drzwiami p.poż. E 130.

- Wykonanie ścianek aluminiowych wewnętrznych z drzwiami, szklonych szkłem

   bezpiecznym.

- Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych przymykowych szklonych szkłem bezpiecznym.

  Szyba U=1,0.

- Wymiana drewnianych ścian zapleczy na ścianki z kartony gipsowego. 

- Obłożenie schodów oraz podestów granitem.

- Wymiana posadzek w pomieszczeniach lekcyjnych oraz korytarzach na wykładzinę typu

  tarket.  

- Wykonanie w pomieszczeniach magazynów, pomieszczeniach technicznych posadzek

   gresowych.

- Naprawa tynków na sufitach i ścianach.
- Usunięcie starej lamperii olejnej ze ścian oraz wykonanie nowej lamperii natryskowej 

   o wys. 150cm w korytarzach i salach lekcyjnych.

- Wykonanie na istniejących tynkach cem. – wap.  sufitów i ścian gładzi z mas szpachlowych

   mineralnych z dodatkiem mikrowłókien.

- Wykonanie lamperii olejnych w pomieszczeniach magazynów, zapleczy, pomieszczeniach

   technicznych.

- Licowanie ścian wokół umywalek płytkami  glazurowanymi na kleju.

- Pomalowanie ścian powyżej lamperii i sufitów (bez korytarzy) farbami emulsyjnymi.

- Wykonanie w korytarzach sufitów podwieszonych o podziale 60 x 60cm typu Armstrong.

- Zamontowanie w salach od strony południowej rolet w oknach

- Zakup szafek szatniowych z blachy, malowanych o wymiarach 148 x 180 x 48cm w ilości

  30szt (dla 300 uczniów).

- Umocowania w salach listew odbojowych z płyty MDF.

- Wykonanie w korytarzach i przejściach osłon na grzejniki z parapetem z drewna sosnowego,

   barwionego na jasny orzech i pokrytego lakierem matowym.

- Wykonanie na klatkach schodowych balustrad oraz pochwytów ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie na  klatce schodowej głównej i w skrzydle krat ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie w wejściach do budynku od strony wewnętrznej  wycieraczek systemowych,

   natomiast od strony zewnętrznej wycieraczek stalowych z odprowadzeniem wody.

- Rozebranie betonowych studzienek podokiennych w piwnicach budynku.

- Montaż nowych studzienek podokiennych z PCV z odprowadzeniem wody (w robotach

  sanitarnych).

- Na ścianach zewnętrznych piwnic wykonać oczyszczenie i odgrzybienie ścian, tynk

  cem.-wap.  kat.II, izolację pionową z emulsji asfaltowej. Na tak przygotowanej powierzchni

  wykonać izolację z 1 warstwy papy zgrzewalnej, ułożyć styropian ekstradowany gr. 8cm i

  folię kubełkową.

- Przy ścianach wokół całego budynku ułożyć opaskę z kostki brukowej na podsypce

  cementowo-piaskowej.

