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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:


	Pytanie 1: Czy cena ofertowa obejmuje koszty prowadzenia serwisu i konserwacji w okresie udzielonej gwarancji dla dźwigu windowego?
 Odp.:
- Tak, cena ofertowa obejmuje koszty prowadzenia serwisu i konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji.  

	Pytanie 2: Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej miedzy ścianą zewnętrzną budynku i wejściem do kabiny na poziomach 0, +1, +2 oraz +3. Wyżej wymienione prace nie są ujęte w przedmiarze robót. W przypadku konieczności wykonanie wyżej wymienionych prac prosimy o podanie specyfikacji oraz sposobu montażu. 
Odp.:
- Tak, zakres zamówienia obejmuje wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej między ścianą zewnętrzną budynku i wejściami do kabiny.
Koszty związane z wykonaniem obudowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, należy traktować jako integralną część projektowanego dźwigu i należy uwzględnić ją w zbiorczym pkt. Nr 145: "Montaż w konstrukcji stalowej dźwigu osobowego (panoramicznego) o udźwigu 630 kg (8 os.),
4 przystanki".
- W związku z tym, że sposób montażu obudowy jest rozwiązaniem warsztatowym (nie systemowym), należy po wykuciu otworów drzwiowych dokonać niezbędnych pomiarów  (grub, wys, szer. itp.). Powyższe parametry należy przekazać nadzorowi autorskiemu do wykonania szczegółowego rysunku wykonawczego lub przedstawić swoje rozwiązanie do akceptacji Inwestorowi oraz autorowi opracowania.

	Pytanie 3 - Prosimy o podanie specyfikacji jakiego rodzaju szkło należy zastosować dla projektowanej obudowy szybu. Zależy nam na podaniu pakietu szybowego w tum grubości szyb, koloru szkła, przeziernosci oraz maksymalnego współczynnika przenikania ciepła.
Odp.:
- Zaprojektowano zabudowę szybu w formie ściany słupowo – ryglowej w systemie aluminiowym typu np. Aluprof MB-SR50N lub równoważnym.
- Izolacyjność termiczna: (Uf) 0,7 W/m2K. Kolor profili: grafitowy.
- Tafle szyb zespolonych ze szkła bezpiecznego (zespolone z folią przeciw rozkruszeniom w razie
uszkodzenia).
- Grub. szkła dostosować do wymogów izolacyjności termicznej 0,7 W/m2K oraz w/w specyfikacji i wytycznych wybranego producenta przeszklenia., jednakże grub. szkła zespolonego nie może być mniejsza niż 5 mm.
- Kolor szkła: przezroczyste.
- Pakiet 3 szybowy, szkło hartowane.

	Pytanie 4 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt balustrady z pochwytem stalowym – poz. Nr 129 przedmiaru robót budowlanych. 
Odp.:
- Załączono rysunek balustrady.
- Przy wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace związane w wykonaniem balustrady, w m.in. Wykopy pod stopy betonowe, montaż stóp w gruncie, spawanie i malowanie balustrady, itp.

	Pytanie 5 - Czy drzwi przystankowe do windy powinny posiadać odporność ogniową EI? Jeżeli tak prosimy o podanie klasy odporności.
Odp.:
Drzwi przystankowe nie muszą posiadać odporności ogniowej.


	Pytanie 6 – Czy projektowana szklana obudowa szybu windowego powinna posiadać odporność ogniową EI? Jeśli tak prosimy o podanie klasy odporności. 
 Odp.:
Szklana obudowa szybu windowego nie musi posiadać odporności ogniowej.

	Pytanie 7 – Czy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo stalową konstrukcję szybu? Jeśli tak prosimy o podanie wymaganej klasy nośności ogniowej R?
Odp.
- Stalowa konstrukcja szybu nie misi być zabezpieczona przeciwpożarowo.  
- Stal należy jednak zabezpieczyć przeciwkorozyjnie jak w opisie technicznym.

	Pytanie 8 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie dotyczące rozbudowy budynku o zewnętrzny szyb Windows zgodnie z pkt. 10.14 opisu technicznego projektu wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej?
– Odp.:
- Przedmiotowa dokumentacja dotyczy wyłącznie przebudowy i rozbudowy budynku o zewn. szyb windowy.

	Pytanie 9- Czy projekt został uzgodniony pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej?
 – Odp.:
Tak, projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.

	Pytanie 10 – Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę?
Odp.:
Zamawiający załącza pozwolenie na budowę.

	Pytanie 11 – Prosimy o potwierdzenie że projektowany chodnik należy wykonać z kostki betonowej pochodzącej z odzysku z miejsca projektowanego szybu windowego oraz trawnika. W przypadku braku akceptacji tego rozwiązania przez Zamawiającego bądź konserwatora zabytków prosimy o wskazanie rozwiązania zamiennego. 
Odp.:
- Potwierdzam, projektowany chodnik należy wykonać z kostki betonowej pochodzącej z odzysku z miejsca projektowanego szybu windowego oraz trawnika - zgodnie z opisem technicznym.
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