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Egz. nr ………….

Data: 10/2014
Stadium:
Projekt stałej organizacji ruchu
Branża:
Drogowa
Nazwa obiektu:
Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu ) w m.    Feliksów-Grądy dz. nr ewid. 67/2 w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów ( nr ewidencyjny obiektu INI 30001152 ) wraz z dojazdami, w km 5+506 / wg programu SIB View 5 /, na terenie gminy Wiskitki, powiat Żyrardowski, woj. Mazowieckie.
Powiat: Żyrardowski
Gmina: Wiskitki
Obręb: Feliksów
- numer ewidencyjny działki 67/2, 81,236, 121, 123,130
Inwestor:
Powiat Żyrardowski
                                 ul. Limanowskiego 45; 96-300 Żyrardów
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Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu 
w zakresie wprowadzenia oznakowania w ciągu drogi powiatowej4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w miejscowości Feliksów - Grady na terenie gminy Wiskitki, powiat Zyrardowski, 
woj. Mazowieckie.
1. Uwagi ogólne 
1.1.
Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja została wykonana dla potrzeb „Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu ) w m. Feliksów-Grądy dz. nr ewid. 67/2 w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów ( nr ewidencyjny obiektu INI 30001152 ) wraz z dojazdami, w km 5+506 / wg programu SIB View 5 /, na terenie gminy Wiskitki, powiat Zyrardowski, woj. Mazowieckie.” .
1.2.
Lokalizacja obiektu
Most drogowy będący przedmiotem opracowania znajduje się w ciągu drogi 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów przeprowadzający wody rzeki Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu ) w m. Feliksów-Grądy.
1.3.
Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa mostu drogowego na rzece Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu )  na przepust rurowy z blachy stalowej karbowanej. Ze względu na różnorodność występowania rur stalowych, karbowanych wykonywanych przez różne firmy w projekcie budowlanym jako wariant zastosowano rurę stalowa, karbowaną występującą na rynku i stosowaną w budownictwie mostowym w Polsce i produkowaną w firmie Viacon w Rydzynie k/Leszna. Zakres opracowania obejmuje:
· wykonanie projektu przebudowy mostu poprzez częściową rozbiórkę starego mostu drogowego i wbudowaniu w jego miejsce nowego przepustu z blachy falistej, stalowej, karbowanej wraz z umocnieniem skarpy drogowej nad wlotem i wylotem przepustu,
· montaż barier i balustrad drogowych,
· ułożenie nowej nawierzchni drogowej nad przepustem i dojazdach,
· wykonanie pobocza utwardzonego,
· wykonanie kanału obiegowego na czas układania przepustu zasadniczego.
1.4.
Dostępna dokumentacja techniczna, wykorzystane materiały i literatura
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualizacją punktów wysokościowych.

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999).

· Wytyczne projektowania dróg i ulic (w zakresie problemów nie objętych przez w/w Rozporządzenie MTiGM).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy obiektu budowlanego (Dz.U.Nr 120 poz.1113).

· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994).

· Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity (Dz. U. Nr 71 poz. 838) obwieszczeniem MTiGM z 26.02.2000 r.

· Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115).

· Ustawa prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908).

· Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

· Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

· Wymagania Techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

· Katalogi powtarzalnych elementów drogowych.

· Wytyczne   wykonywania   robót   ziemnych   przy   realizacji   obiektów   inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji stalowych z ocynkowanych blach falistych, spiralnie karbowanych typu MultiPlate MP200 – wydanie Viacom.
· Wytyczne projektowania i wykonywania przepustów -wytyczne Viacon.
· Przeprowadzonej wizji lokalnej i pomiarów w terenie 

· Uzgodnionego operatu wodnoprawnego.

2.
Stan istniejący
2.1.
Most drogowy
Rzeka Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu )  przepływa pod drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów-Grądy pod mostem drogowym posadowionym na 2 przyczółkach na skraju cieku.
Podstawowe parametry:
Konstrukcja nośna – płyta zespolona z belkami stalowymi NP.200 w ilości10szt

Przyczółki – pełnościenne betonowe ze skrzydłami skośnymi 
Światło - poziome obiektu wynosi 3,60m

              - pionowe do poziomu wody 1,40m

Poręcze- nietypowe z barier sprężystych połączone pochwytem
2.2.
Nawierzchnia i jezdnia na obiekcie
Nawierzchnia na moście bitumiczna o szerokości 5,00m z pasami bezpieczeństwa po obu stronach o szerokości 0,60m ( nawierzchnia bitumiczna)
2.4.
 Droga
Droga powiatowa nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów-Grądy posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego  miejscami zdeformowaną o szerokości  od 5,00m do 3,80m  z poboczem gruntowym o szerokości 0,70m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocza i do rowów odwadniających w pasie drogowym. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Na przebudowywanej drodze ruch samochodów jest niewielki droga jest wykorzystywana do komunikacji lokalnej na drodze nie występuje ruch tranzytowy.

3. Parametry geometryczne - drogi.

4.1 Parametry projektowe dla drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów-Grądy
Długość drogi                                                                         - 0+149,72

Klasa drogi
- L
Prędkość projektowa
- 40 km/h

Kategoria ruchu                                      
- KR – 3 

Szerokość jezdni
- 2 x 2,75m

Szerokość pobocza
- 2 x 0,75m oraz 2x1,40m

Organizacja ruchu:

Stan istniejący:


Droga powiatowa nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów-Grady posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego  miejscami zdeformowaną o szerokości  od 5,00m do 3,80m  z poboczem gruntowym o szerokości 0,70m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocza i do rowów odwadniających w pasie drogowym. Istniejące ograniczenie prędkości w rejonie projektowanej zmiany wynosi 50 km/h dla samochodów osobowych w dzień. Droga obecnie nie posiada na całym swoim przebiegu oznakowania poziomego (w osi), posiada oznakowanie pionowe. Natężenie ruchu na istniejącym odcinku drogi wynosi  (Ruch w szczycie porannym i ruch w porze nocnej) poj./dobę. 1100 /(24h) droga wykorzystywana jest przez samochody osobowe okolicznych mieszkańców.

Stan projektowy:

 
 Przedmiotowy projekt zakłada wprowadzenia oznakowania dogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów-Grądy w miejscu przebudowy. 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do ........................ r.

Szczegółowe rozwiązania usytuowania znaków pokazano jest na rysunku nr 2a, w skali 1:500 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z załącznikiem do nr 220 poz. 2181 Dziennika Ustaw – Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie pionowe drogi powiatowej należy wykonać w klasie wielkości znaków średnich.

Znaki pionowe:

- wszystkie znaki pionowe powinny posiadać znak bezpieczeństwa zgodny z obowiązkiem certyfikacji wyrobow,

- lica znaków winny być pokryte folia odblaskową typu 2, obowiązuje posiadanie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,

- tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej (grub.2,5-3,0 mm) w obejmach usztywniających,

- znaki powinny być umieszczone w odległości od 0,5m do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości min. 2,0m,

- konstrukcja wsporcza znaków - słupki f 60 mm ze stali ocynkowanej ogniowo, bez szwu z korkiem zabezpieczającym przed napełnieniem rury przez wodę opadową.

- znaki należy zakotwić w podłożu na fundamencie z betonu C 12/15 o głębokości posadowienia minimum 0,60 m. 
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