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PRZEDMIAR
na przebudowę drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. Woj. - Piekarowo.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość


	
1
	
	
I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1

	
1 d.1
	
D
01.01.01.01
BCD poz. 1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym
1,440 km
	



km
	



1,440

	
2 d.1
	
D
04.03.01.12.02
poz. 242 (analogia)
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych (300,00m + 1140,00m) = 1440,00mx4,75m + 40 m2 skrzyż. = 6880,00 m2
	

m2
	

6 880,00

	
3 d.1
	
D
04.03.01.22.04
BCD poz. 246 (analogia)
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM (K1-60) nawierzchni drogowych (300,00m + 1140,00m) = 1440,00m x4,75m + 40 m2 skrzyż. = 6880,00 m2
	

m2
	

6 880,00

	
2
	
	
II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2

	

4
d.2
	
D
04.08.01.11.01
poz. 310, 301
(analogia)
	Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej  z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11W, 50/70 (BEZ GRANULATU ASFALTOWEGO) w ilości 150 kg/m2 dla kat. Ruchu KR-2 z transportem na średnią odl. 25 km 
1440,00 m x 4,75 m + 40,00 m2 skrzyż. = 6880,00 m2 x 150 kg/m2= 1032000,00 kg = 1032,00 Mg   
	



t
	



1032,00 

	3.
	
	III. ROBOTY NAPRAWCZO_KONSERWACYJNE – KOD CPV 45 23 31 42-6

	5
d.3
	D.
06.03.02.11.01
Poz. 479
(analogia)
	Naprawa dróg gruntowych – wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31/5 na średnią grubość 10 cm, pobocze o szerokości 0,75 m obustronne
1440,00 mb x 2 x 0,75 m x 0,10 m grub = 216,00 m3
	

m3
	

216,00





