
Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór Umowy)


UMOWA NR …………2018



zawarta w dniu……………..…2018 r. pomiędzy:
Powiatem Żyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, NIP: 838-16-10-589 – Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………………………………,
z siedzibą ………………………………………………………...
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………..…….. , REGON ……………….……….
reprezentowanym przez:
- ………………………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania pn.: „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy 3 klasy dla obszaru powiatu żyrardowskiego oraz dostosowania powiatowej bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej  
do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”.
Etap I – przegląd i inwentaryzacja osnowy wysokościowej.
1.1 ZAKRES PRAC
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przeglądu i inwentaryzacji podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu żyrardowskiego i obejmuje m.in.:
·  inwentaryzację punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej –  520 punktów (+/- 5%),
·  określenie stanu znaków podstawowej osnowy wysokościowej stanowiących nawiązanie osnowy szczegółowej – 60 punktów (+/- 5 %) 
1.2   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012 r poz. 352 ),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. z 2012 r poz. 1247 ),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 1999r Nr 45, poz. 454 
z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji 
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz.1183)
· wytyczne techniczne GUGiK:   G-1.6, G-1.9, G-2.1, G-2.2  w zakresie, w którym nie są sprzeczne
z rozporządzeniem MAiC z dnia 14 lutego 2012 roku,
1.3 PODSTAWOWE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
· Powiatowa Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – wersja elektroniczna zawierająca współrzędne i wysokości reperów oraz ich opisy topograficzne,
· mapy przeglądowe  geodezyjnej osnowy wysokościowej,
· operaty techniczne z prac założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu żyrardowskiego w latach 1998 – 2008. 
1.4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU PRAC GEODEZYJNYCH
· określenie stanu znaków podstawowej osnowy wysokościowej stanowiących nawiązanie osnowy szczegółowej – 60 punktów (+/- 5%),
· inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy wysokościowej 
·  inwentaryzację punktów szczegółowej osnowy wysokościowej należy wykonać wykorzystując istniejące opisy topograficzne punktów. Podczas prac terenowych należy sprawdzić ich aktualność, wprowadzając do ich treści niezbędne zmiany, a w przypadkach koniecznych należy wykonać nowy opis topograficzny,
· dla odszukanego znaku ściennego należy sprawdzić aktualny adres budynku oraz  nazwisko właściciela ( władającego ) nieruchomości oraz dokonać oceny stanu znaku. Dla znaków naziemnych istotnym jest określenie numeru działki oraz nazwiska właściciela ( władającego ) na którego nieruchomości został posadowiony znak wysokościowy,  
· każdy odnaleziony znak należy zamierzyć odbiornikiem GNSS i określić dla niego współrzędne płaskie,
· dla każdego punktu należy wykonać 2 zdjęcia : jedno przedstawiające budynek lub obiekt ( miejsce ) 
w którym znak jest zastabilizowany. Drugie zdjęcie powinno uwidaczniać stan znaku wysokościowego,
· znaki wykonane ze stali, żeliwa itd. należy zabezpieczyć przed rdzewieniem farbą antykorozyjną, 
· uznanie punktu geodezyjnego za zniszczony należy uzasadnić oraz udokumentować zdjęciem przedstawiającym prawdopodobne miejsce posadowienia znaku, 
· w przypadku odnalezienia w terenie nie skatalogowanego znaku osnowy wysokościowej, należy wykonać na nim wszystkie prace opisane powyżej,
· wyniki przeglądu należy odnotować na odbitce mapy przeglądowej osnowy wysokościowej i w arkuszu inwentaryzacyjnym.
1.5  DOKUMENTACJA TECHNICZNA
· Kompletowanie operatu technicznego należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Geodezyjna dokumentacja techniczna z wykonanych prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych, przy czym: sprawozdanie techniczne oraz dokumenty które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych należy przekazać w formie analogowej i elektronicznej. Kompletowanie wyników inwentaryzacji należy wykonać w ramach arkuszy map w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000. Dla każdego arkusza mapy należy załączyć : polowe opisy topograficzne punktów, arkusze (zestawienie) i mapę przeglądową wyników inwentaryzacji.
· Prace wykonane zostaną zgodnie z uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem prac.
· Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji ostateczną wersję harmonogramu prac.
· Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
· Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał sprzętowy i osobowy do wykonania przedmiotu Umowy w tym, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
· Do kontroli i nadzoru nad wykonaniem prac objętych Umową Zamawiający może skorzystać z powołanego przez siebie inspektora.

§ 2
Termin realizacji Umowy
1. Termin zakończenia całości prac objętych Umową  określa się na 3 miesiące od podpisania umowy.
2. Do powyższego terminu Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prace geodezyjne i zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz przekazać operat techniczny opracowany w wyniku realizacji zamówienia.
3. W terminie do 14 dni od zakończenia prac przez Wykonawcę, komisja kontroli i odbioru powołana przez Zamawiającego dokona odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru komisja kontroli i odbioru sporządzi protokół odbioru prac, który w przypadku pozytywnego wyniku kontroli będzie podstawą do rozliczenia Umowy. W przypadku wykazania w wyniku kontroli wad produktu komisja kontroli i odbioru zwraca Wykonawcy produkt do poprawy wraz z protokołem. W przypadku stwierdzenia usterek nie będących wadami, komisja kontroli i odbioru wyznaczy termin na ich poprawę, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W terminie wyznaczonym przez komisję kontroli i odbioru Wykonawca zobowiązany jest ponownie przekazać komisji przedmiot Umowy w celu kontunuowania procesu kontroli i odbioru.
4. Podpisanie protokołu końcowego odbioru prac nie skutkuje przyjęciem przez Zamawiającego odpowiedzialności za wady lub błędy w opracowanej geodezyjnej dokumentacji technicznej oraz w wykonanych pracach.

§ 3
Wynagrodzenie i warunki płatności za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 wyniesie ………………………………. złotych (słownie ………………………..…………………………złotych), w tym ……………………………… złotych podatku VAT, (słownie …………………………………..………złotych),
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszystkie żądania Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawą 
do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie przyjęcie przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru komisji kontroli i odbioru powołanej przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dane Zamawiającego do wystawienia faktury VAT:

Nabywca: Powiat Żyrardowski
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP 838-16-10-589

Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

§ 4
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje, prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a. [bookmark: _GoBack]w razie niewykonania Umowy bądź odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1;
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od daty zakończenia prac określonej w § 2 ust. 1 Umowy;
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5
Warunki rękojmi i postanowienia końcowe
1. Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi ……. miesięcy i biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego ich należyte wykonanie. 
2. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad w przedmiocie Umowy w ramach rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach. 
3. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w ust. 2 uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego usunięcia wad i pokrycia roszczeń lub kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy.
5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:
