Żyrardów, dnia 08.05.2017 r.

                          Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2
Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej”.
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:
1. W inwestycjach o podobnym zakresie z reguły wykonuje się dla odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych odwodnienie liniowe lub rowy chłonne z kruszywa.  Prosimy o uwzględnienie tej kwestii, gdyż będzie ona miała istotny wpływ na jakość wykonawstwa i przyszłego użytkowania. Odpowiednie odprowadzenie wód będzie w dużym stopniu eliminowało powstawanie zastoin wodnych po opadach, gdyż odwodnienie liniowe lub odwodnienie w formie rowów chłonnych odbierze szybciej nadmiar wód deszczowych, niż chłonna podbudowa. Wobec tego prosimy o uwzględnienie powyższej tematyki, co nasze doświadczenie jako generalnego Wykonawcy podpowiada, że jest konieczne, a nawet standardowe w przypadku realizacji boisk. Zaprojektowane i przyjęte spadki mogą okazać się niewystarczające, szczególnie biorąc pod uwagę, fakt iż przedmiotowa inwestycja zajmuje duży obszar.
Odpowiedź: Wszystkie warstwy podbudowy jak i nawierzchni z trawy sztucznej czy nawierzchni poliuretanowej zostały zaprojektowane jako przepuszczalne dla wody.
2. Przedmiar w poz. 87 d.1.3.3 zawiera dostawę i montaż stanowiska do skoku wzwyż (poprzecza, stojak, zeskok), a w dokumentacji technicznej nie ma o tym wzmianki. Czy w ofercie uwzględnić koszt dostawy i montażu stanowiska do skoku wzwyż?
Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i montażu stanowiska do skoku wzwyż. Opis urządzeń związanych ze stanowiskiem do skoku wzwyż został ujęty w pkt. 2.4.15 opisu projektu budowlanego oraz na stronie 34 i 35 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Przedmiar w pozycjach:  55 d.1.2.2, 84 d.1.3.2, 118 d.1.4.2, 140 d.1.5.2  podaje wykonanie trawnika w łącznej ilości:  5.777,0 m2,  natomiast dokumentacja projektowa podaje, że 4090,0 m2. Prosimy o podanie jaka ilość należy przyjąć do wykonania nowego trawnika?
Odpowiedź: Obmiary pozycji podane poniżej należy skorygować:

Poz. 116 1027/10000=0,1027ha

Poz. 117 (1027/10000)*8=0,8216ha

Poz. 118 1027m2.
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